贵阳市第二人民医院（金阳医院）纪念北京天坛医院王忠诚院士诞辰100周年大型义诊暨京筑医疗合作交流活动启动

仪式会务服务项目中标清单
	序号
	 
	详细说明
	项目数量
	中标金额
	备注

	
	名称
	描述（尺寸、规格等，用途说明等）
	单位
	数量
	天数
	（元）
	 

	1
	主背景桁架
	桁架搭建12800*3200mm*2500mm特殊包柱，采用高强度铝合金材质，牌号不低于 6061-T6，具备优异的抗压、抗变形能力，单个桁架单元承重不低于 50kg，整体搭建后静态承重不低于 300kg；
	项
	40㎡
	1
	1520
	桁架撤分为2个安装

	2
	主背景喷绘布
	采用高清喷绘布12800*3200mm*2500mm无套印偏差、漏印、墨点等瑕疵，边缘裁切整齐，无毛边,无明显色差及错位，整体画面平整度误差不超过 2mm/m
	项
	40㎡
	1
	920
	撤分为2个安装

	3
	会议桌+白色桌套
	会议桌1200*600mm
桌架与桌面连接采用加强螺丝固定，无松动、摇晃现象，桌角采用圆弧倒角处理,，桌套采用双线锁边缝制，针脚密度不低于 12 针 / 英寸，无跳线、漏缝，边缘整齐，桌套尺寸与会议桌精准匹配，覆盖后无明显褶皱，底部可通过松紧带或系带固定，防止滑落
	套
	20
	1
	1520
	配备2名工作人员现场配合启动仪式移动与维护及摆放，启动仪式结束后立即摆放成大型义诊活动的布局

	4
	背椅凳子+椅套
	椅背与座垫连接牢固，无松动,承重不低于 120kg，椅脚配备防滑橡胶垫,与白色桌套材质一致（高支棉或 polyester 混纺），确保整体风格统一,无瑕疵，缝制工艺与桌套一致，针脚整齐、无跳线。
	条
	40
	1
	1120
	配备2名工作人员现场配合启动仪式移动与维护及摆放，启动仪式结束后立即摆放成大型义诊活动的布局

	5
	线阵音响
	包含线阵音箱（主箱）、低音箱、功率放大器、音频处理器、调音台及连接线缆,每个线阵音箱含高频单元（≥1.75 英寸压缩单元）、中频单元（≥6.5 英寸锥盆单元）、低频单元（≥10 英寸锥盆单元），频响范围 50Hz-20kHz（±3dB）,线阵音箱需配备专用吊装架或支架，安装高度符合声场覆盖需求，线缆采用专业音频线缆（无氧铜材质，屏蔽层覆盖率≥95%），连接牢固、无信号干扰
	项
	1
	1
	2690
	配备2名专业音响师全程在场操作

	6
	塑料凳子
	表面光滑、无气泡、飞边、划痕，颜色均匀无色差，可堆叠存放
	条
	100
	1
	500
	配备2名工作人员现场配合启动仪式移动与维护及摆放，启动仪式结束后立即摆放成大型义诊活动的布局

	7
	全息投影揭幕球
	球体直径不小于 600mm，整体高度（含底座）不低于 1200mm，球体内部需预留投影光路空间，适配全息投影仪（支持 DLP/LCD 技术，分辨率不低于 1080P，亮度≥3000 流明），投影画面在球体表面成像清晰，无重影、暗角，成像覆盖率≥90%；
	项
	1
	1
	1260
	配备专业人员全程在场操作

	8
	主背景真丝绒红布定制
	采用优质真丝绒6500*3000mm，具备柔软、垂顺、无反光特性，酒红色，2.5倍褶皱即展开16300mm定制，眉帘粘贴魔术贴，顶部定制双滑轨道，背后增加两拉绳；绸缎大红花1朵
	项
	20㎡
	1
	2200
	配备2名工作人员现场配合启动仪式

	9
	专家易拉宝
	豪华加厚铝合金易拉宝800*2000mm,画面采用高清相纸，设计排版定制安装
	套
	30
	1
	2400
	配备2名工作人员现场配合揭幕仪式移动与维护及摆放，揭牌仪式结束后立即摆放成大型义诊活动的布局

	10
	指示牌
	KT板材质，活动现场及医院主要入口的线路指示牌设计与安装
	块
	15
	1
	240
	

	合计
	14370元
	


